**Załącznik nr 4 – propozycja cen - Część II: Dostawa i montaż wyposażenia ( m.in. stoły i krzesła )**

|  |
| --- |
| **Część II: Dostawa i montaż wyposażenia ( m.in. stoły i krzesła )** |
| **l. p** | **Nazwa**  | **Opis**  | **Ilość** | **Cena netto** | **VAT** | **Cena brutto** |
|  | Krzesło stacjonarne bezpodłokietników. | tapicerka SILVERTEX, stelażczarny | 36 |  |  |  |
|  | Krzesło stacjonarne zpodłokietnikami. | tapicerka SILVERTEX, stelażczarny | 33 |  |  |  |
|  | Krzesło prezydialne zniskim oparciem na płozie zpodłokietnkiami. | tapicerka SILVERTEX, stelażchrom | 12 |  |  |  |
|  | Krzesło prezydialne zwysokim oparciem napłozie z podłokietnkiami. | tapicerka SILVERTEX, stelażchrom | 3 |  |  |  |
|  | Stół prezydialny. | 200x90x h. 74 cmblat karmelowy orzech,boki lakier matowy czarny,front lakier czarny połysk | 1 |  |  |  |
|  | Stół narożny "L" (lewy,prawy) | 170/170x75x h. 74 cmblat karmelowy orzech,boki lakier matowy czarny,front lakier czarny połysk | 2 |  |  |  |
|  | Stół łukowy. | ~681x223x h. 74 cmblat karmelowy orzech,osłona czołowa i stelażkolor czarny | 1 |  |  |  |
|  | Stół prosty. | 669,9x70x h. 74 cmblat karmelowy orzech,metalowa osłona czołowa istelaż kolor czarny | 2 |  |  |  |
|  | Ściana za stołem  | Ściana na podkonstrukcji stalowej (jak pod płytę gk) o szerokości 3,2m i wysokości ok.3m (do wysokości stropu-wymiar sprawdzić z natury). Głębokość - ok 12cm. Ściankę należy odstawić o ok 8cm (możliwość podświetlenia ledem boków ścianki). Widoczne boki obłożone płytą mdf. Okładzina z płyty mdf – jak stoły (okładzina drewnopodobna), podzielona na trzy równe na równe formaty (pion) oraz na dwa w poziomie. | 1 |  |  |  |